ADSL Settings
- Multiplexing : VC-BASED
- VPI : 8
- VCI : 35
Basic settings
- La connexion requiert un login
- encapsulation : PPP over ATM
- Le nom d'utilisateur doit être de la forme : fti/xxxxxx
- le mot de passe Internet

PPPoA = VC
PPPoE = LLC