date && sudo dd bs=1M if=2019-02-18-yunohost-lite.img of=/dev/sdb status=progress && sync && date && wget -O /dev/null --no-check-certificate https://URL/fin-gm-grsync-2015-05.php?t=dd_ok_
dimanche 17 mars 2019, 15:12:27 (UTC+0100)
2879389696 bytes (2,9 GB, 2,7 GiB) copied, 206,06 s, 14,0 MB/s
2756+0 enregistrements lus
2756+0 enregistrements écrits
2889875456 bytes (2,9 GB, 2,7 GiB) copied, 214,666 s, 13,5 MB/s
dimanche 17 mars 2019, 15:16:02 (UTC+0100)

Pour activer le ssh au boot afin de configurer le rpi sans écran :

cd /media/sdb1/boot/ touch ssh

Pour activer le wifi créer un fichier également

cd /media/sdb1/boot/
nano wpa_supplicant.conf
country=FR
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="MONWIFI"
psk="MONPASSEWIFI"
id_str="nomdemonwifi"
}

sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt dist-upgrade -y && sudo apt install rpi-update && sudo apt-get clean && sudo apt-get autoremove && sudo df -h

sudo rpi-update

sudo reboot

yunohost tools postinstall