Installation et configuration d'un rpi3 avec une connexion vpn :

date && sudo dd bs=1M if=2020-05-27-raspios-buster-lite-armhf.img of=/dev/sdb status=progress && sync && date && wget -O /dev/null --no-check-certificate https://URL/fin-gm-grsync-2015-05.php?t=dd_rpi_ok_
vendredi 14 août 2020, 22:25:48 (UTC+0200)
1768+0 enregistrements lus
1768+0 enregistrements écrits
1853882368 bytes (1,9 GB, 1,7 GiB) copied, 90,6331 s, 20,5 MB/s
vendredi 14 août 2020, 22:27:24 (UTC+0200)

Pour activer le ssh au boot afin de configurer le rpi sans écran :

cd /media/sdb1/boot/ touch ssh

Pour activer le wifi créer un fichier également

cd /media/sdb1/boot/
nano wpa_supplicant.conf
country=FR
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="MONWIFI"
psk="MONPASSEWIFI"
id_str="nomdemonwifi"
}

sudo raspi-config

sudo reboot

sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt dist-upgrade -y && sudo apt install rpi-update && sudo apt-get clean && sudo apt-get autoremove && sudo df -h

sudo rpi-update

sudo reboot

sudo apt install htop screen openvpn -y && sudo mkdir /etc/openvpn/monvpn

sudo apt install msmtp